|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:    Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAA  Aprobado por: |

|  |  |
| --- | --- |
| Documentos relacionados: | * Manual del usuario de la podadora de arbustos |
| Cuando usar estas Prácticas de Trabajo Seguras *Safe Work Practices* (SWP por sus siglas en inglés): | Las cuchillas de las podadoras de arbustos son muy afiladas y pueden causar lesiones graves, incluso si el motor está apagado y las cuchillas no se mueven. |
| Peligros y riesgos: | * Cortes/amputaciones * Pellizcamiento * Derrames de combustible * Ruido * Vibración * Lesiones en los ojos * Monóxido de carbono - si se usa en interiores * Fuego/explosión * Quemaduras |
| Equipo de protección personal: | Aprobado por CSA/ANSI:   * Calzado de protección * Gafas de seguridad * Casco/sombrero de protección con protector facial * Protección auditiva * Guantes * Pantalones largos y camisa de manga larga * No usar ropa suelta y contener el cabello largo y la barba |
| Requisitos de entrenamiento: | * El entrenamiento se imparte por una persona experta y los trabajadores demuestran ser competentes después del entrenamiento. * Usar los equipos de protección personal mencionados arriba. |
| Proceso de comunicación: | Leer el manual del usuario y seguir las instrucciones y directrices indicadas. Si se trabaja solo, informar a alguien sobre el lugar de trabajo y reportarse con regularidad. Evitar el contacto con las cuchillas. Usar guantes para proteger las manos. Colocar una cubierta sobre las cuchillas cuando se transporte o almacene la unidad. |
| Equipo y suministros: | * Botiquín de primeros auxilios – mantener al alcance de la mano en el área de trabajo. * Extintor de incendios - guardar en la estación de combustible. * Kit de derrame - guardar en la estación de combustible. * Teléfono celular o radio de dos vías. |
| Procedimiento/práctica:   1. Lea el manual del usuario antes de operar. 2. Use el equipo de protección personal indicado en las especificaciones del fabricante. Vea la lista de arriba. 3. El operador debe recibir permiso para usar la podadora de arbustos y ser considerado competente en su operación y uso seguro. 4. Inspeccione la podadora de arbustos antes de su uso. 5. El abastecimiento de combustible debe hacerse en un área bien ventilada y no mientras la sierra esté en funcionamiento o caliente. 6. No fume ni tenga otras fuentes de ignición en el área de abastecimiento de combustible o mientras recargue. 7. Se debe utilizar un recipiente de seguridad aprobado para contener el combustible y usarse junto con un tubo o embudo adecuados para verterlo. 8. Tenga a mano un kit de derrames de combustible o aceite. 9. Cuando lleve una podadora de arbustos, la barra debe estar hacia atrás y el motor debe estar hacia adelante. 10. Asegúrese de que los protectores estén en su lugar durante la operación. 11. Mantenga las cuchillas afiladas. 12. El operador debe asegurarse de que el área de trabajo esté libre de obstrucciones que puedan ser peligrosas. 13. Compruebe que el material que se esté cortando no tenga peligros ocultos. 14. No se debe realizar ningún ajuste en la barra mientras el motor esté en funcionamiento. 15. Opere la podadora de arbustos con las dos manos, a menos de que el fabricante especifique lo contrario. 16. No utilice la podadora de arbustos cuando esté cansado. 17. Una podadora de arbustos debe ser etiquetada y retirada de servicio inmediatamente de que se le note algún defecto que pueda afectar su seguro funcionamiento y se debe notificar de ello al dueño, usuario, gerente o supervisor. 18. Utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante o sus equivalentes. 19. Mantenga a los demás trabajadores a 15 pies de distancia del área de trabajo de donde se utilice la podadora de arbustos. 20. No opere a menos de 50 pies por debajo de cables aéreos. 21. No utilice la podadora de arbustos mientras esté bajo la influencia de drogas o alcohol. 22. Ponga siempre el interruptor de encendido en la posición de ALTO, deje que las cuchillas dejen de moverse y desconecte el cable de la bujía antes de eliminar los atascos o de hacer ajustes en las cuchillas. 23. Use una mascarilla anti polvo, si es sensible a los alergénicos de la madera o si sufre de alergias estacionales. 24. Use guantes de trabajo resistentes para ayudar a reducir los efectos del frío y de las vibraciones y para ayudar a mejorar su agarre. 25. Evite agarrar la herramienta de manera incómoda y de manera excesivamente fuerte. Mantenga el control de la podadora de arbustos y utilice una posición de muñeca recta. 26. Tome descansos regulares de las vibraciones y haga estiramientos. 27. Asegúrese de que se ha utilizado todo el equipo necesario y de que está correctamente ajustado. 28. Asegúrese de que la palanca de bloqueo del acelerador se reajuste cuando se suelte. 29. Asegúrese de que el gatillo del acelerador vuelva a su posición normal cuando se suelte. 30. Asegúrese de que el interruptor de “Alto” funcione correctamente. 31. Mantenga la cubierta protectora de las cuchillas hasta que usted esté listo para realizar los ajustes de las mismas o para operar la podadora de arbustos. 32. Coloque la cubierta protectora sobre las cuchillas después de terminar el corte y manténgala puesta sobre las cuchillas cuando transporte o almacene la unidad. 33. Consulte las prácticas de trabajo seguras y el procedimiento de trabajo escrito para la recarga de combustible. 34. Con un agarre firme, ponga en marcha la podadora de arbustos en el suelo, con la barra apuntando en dirección contraria al cuerpo y a otros materiales. 35. No ponga en marcha la máquina cerca de materiales inflamables o combustibles. 36. Espere a que el motor esté en neutro o inactivo y a que las cuchillas se detengan antes de colocarlas en el suelo después de su uso. 37. Asegúrese de tener una postura estable y un agarre firme al suelo antes de cortar. 38. No utilice la podadora de arbustos cuando esté en una escalera. 39. No sostenga ni permita que otro trabajador sostenga el material que se está cortando. 40. Manténgase alejado del tubo de escape y hágalo apuntar en dirección contraria para evitar quemaduras y envenenamiento por monóxido de carbono. 41. No corte ramas más grandes de la capacidad de la podadora de arbustos. 42. Mantenga la longitud de corte del material como se indica en el manual del fabricante. 43. Asegúrese de que puede ver las cuchillas de corte al hacer los cortes. 44. No utilice la podadora de arbustos si vibra excesivamente, hace un ruido o tiene un olor inusual o un rendimiento de corte deficiente o un fuerte olor a combustible. 45. Asegúrese de que las cuchillas estén bien bloqueadas antes de su uso. 46. Ajuste el ángulo de corte con la unidad en el suelo, no en posición vertical. 47. Mantenga las cuchillas y la caja de engranajes debidamente lubricadas. Una lubricación deficiente puede provocar fallos en las piezas y causar sobrecalentamiento. | |
| PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |