|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAAAprobado por: |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Documentos relacionados:  | * Procedimiento de recarga de combustible
* Manuales del usuario de las plataformas móviles
* Procedimiento de trabajo solo
* Parte 7 de las regulaciones generales de salud y seguridad ocupacional
* Parte 21, Protección contra las caídas, de las regulaciones de salud y seguridad en el trabajo
* Parte 23, Andamios y otras plataformas de trabajo elevadas
* Estándar CSA B354.1, B354.2, y B354.4
 |
| Cuando usar estas Prácticas de Trabajo Seguras *Safe Work Practices* (SWP por sus siglas en inglés): | Esta práctica de trabajo seguro debe utilizarse cuando se opere cualquier plataforma móvil. Este documento fue desarrollado usando los manuales de plataforma utilizados en la industria. |
| Peligros y riesgos: | * Atropellamiento de transeúntes
* Colisiones
* Descarga eléctrica
* Fallo del equipo
* Caídas
 |
| Equipo de protección personal: | Aprobado por CSA: * Calzado de seguridad con punta de acero
* Guantes
* Protección auditiva
* Casco/sombrero de protección
* Protección contra caídas
 |
| Requisitos de entrenamiento: | * Ser competente para operar la plataforma móvil, según la evaluación del propietario de la granja.
 |
| Proceso de comunicación: | Cuando se trabaje en el campo solo, asegurarse de consultar el procedimiento para trabajar solo. Para cualquier comunicación relativa a averías, instrucciones adicionales, etc., ponerse en contacto con el propietario de la granja. |
| Equipo y suministros: | * Botiquín de primeros auxilios
* Extintor de incendios
* Teléfono celular o radio de dos vías
 |
| Práctica:1. Revise el manual del operador y las normas aplicables para asegurarse que el equipo se maneje, opere y mantenga de acuerdo con las especificaciones y normas del fabricante.
2. Haga una inspección previa al viaje y documéntela en la lista de inspección de la plataforma.
3. No revise si hay fugas hidráulicas con las manos desnudas, utilice un cartón y póngase guantes.
4. Utilice la plataforma sólo para el uso previsto.
5. Compruebe el área de trabajo y la ruta de desplazamiento antes de la operación. Despeje el camino de los obstáculos.
6. Asegúrese de que:
7. El equipo es operado por una persona competente.
8. Los engranajes y las piezas móviles estén debidamente protegidos.
9. Toda carga esté adecuadamente asegurada.
10. Hay un medio seguro de entrada y salida.
11. La protección contra caídas debe usarse si está indicada en el manual del fabricante y si existe la posibilidad de una caída, según la Parte 21 de la Protección contra caídas de las regulaciones de seguridad en el trabajo, *Occupational Health and Safety*.
12. No se permiten pasajeros en ninguna plataforma a menos de que el equipo esté específicamente diseñado para llevarlos.
13. Compruebe los niveles de combustible y aceite antes de la operación.
14. No recargue combustible mientras la plataforma esté en funcionamiento.
15. El equipo debe ser inspeccionado antes de su uso y exhaustivamente de manera anual o con mayor frecuencia si así lo requiere el fabricante.
16. Si el equipo se pone fuera de servicio, debe:
	1. Inmediatamente retirarse del área de trabajo.
	2. Identificarse como fuera de servicio.
	3. Almacenarse por separado del equipo de trabajo.
	4. Deshacerse de él inmediatamente, si no va a ser utilizado de nuevo.
17. Durante el viaje, sólo se permite la presencia del operador en la plataforma.
18. No ponga en marcha la máquina cuando el operario esté en el suelo.
19. En pendientes, desplácese solo por las inclinaciones especificadas en el manual.
20. Conozca la capacidad de carga nominal de la plataforma.
21. No se suba a las protecciones o barandillas mientras realiza el trabajo.
22. Asegúrese de que las protecciones, barandillas y cadenas estén en su lugar durante la operación.
23. No conduzca la máquina desde el suelo, sin un operador.
24. Asegúrese de que las calcomanías de seguridad sean visibles y legibles.
25. Asegúrese de que la plataforma elevadora esté asegurada y bloqueada antes de realizar el mantenimiento.
26. Estar en condiciones para trabajar cuando se esté operando, no bajo la influencia de drogas o alcohol.
27. Mantenga las manos y las partes del cuerpo fuera de la plataforma cuando la suba o la baje.
28. Mantenga las manos y las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles para evitar que se aplasten y se corten.
29. El operador debe vigilar el área de trabajo para asegurarse de que ninguna otra personar entre en el área de trabajo de la plataforma.
30. Busque las líneas eléctricas aéreas antes de subir y de bajar la plataforma.
31. Asegúrese de que las plataformas y los escalones estén libres de frutas, ramas, hojas, lodo, grasa, aceite, suciedad o escombros.
32. Mire hacia la máquina cuando entre y salga. No salte de la plataforma.
33. No entre ni salga de la plataforma mientras esté levantada.
34. Reemplace cualquier dispositivo de seguridad roto antes de usarse.

Procedimiento: |
| PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |