|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:  Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAA  Aprobado por: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documentos relacionados: | * Manual del usuario de: herramientas/neumáticos/aire/eléctrico/baterías * Parte 9 de las regulaciones generales de OHS | |
| Cuando usar estas Prácticas de Trabajo Seguras *Safe Work Practices* (SWP por sus siglas en inglés): | Las podadoras se utilizan para cortar pequeñas ramas o trozos de madera dejando un buen corte limpio y prevenir que madera dañada pueda sufrir enfermedades que puedan matar ramas y eventualmente el árbol o arbusto. | |
| Peligros y riesgos: | * Cortaduras * Amputaciones * Esguinces y torceduras * Fatiga * Fuego * Descarga eléctrica * Embolia | |
| Equipo de protección personal: | El equipo aprobado por la CSA según el manual del usuario:   * Calzado de seguridad con punta de acero * Gafas de seguridad * Guantes * Protección auditiva * Contener el pelo largo y la ropa suelta | |
| Requisitos de entrenamiento: | El entrenamiento se imparte por una persona competente y experimentada. | |
| Proceso de comunicación: | * Trabajar con una persona experimentada antes de operar de manera independiente * Leer el manual del usuario antes de utilizarlo. | |
| Equipo y suministros: | * Botiquín de primeros auxilios * Extintor de incendios * Teléfono celular o radio de dos vías | |
| 1. Lea el manual del usuario antes de utilizar la podadora. 2. Inspeccione la podadora antes de usarla. 3. Elija la podadora correcta para el trabajo. 4. Use la parte más profunda de la hoja para obtener la mayor ventaja. 5. Use la parte superior de la palma de la mano y la base de sus dedos para operar la podadora. 6. Cambie la tijera de mango largo, si la podadora no es capaz de cortar fácilmente la madera. 7. Lleve las podadoras en un cinturón de herramientas con funda, para fácil acceso y para tener las manos libres mientras sube y baja las escaleras o monta y desmonta una plataforma. 8. No corte ningún otro material con las podadoras, sólo madera. 9. Mantenga las podadoras afiladas y en buenas condiciones. 10. Limpie las podadoras regularmente para evitar la propagación de enfermedades. 11. Asegúrese de que el mecanismo de conexión de las hojas de la podadora esté alineado para evitar enganches o atascos. 12. Pode selectivamente eligiendo sólo ramas cruzadas, muertas y enfermas. 13. Cierre y bloquee las podadoras cuando no estén en uso. 14. Siga la técnica de poda profesional, cortando el brote o nodo de crecimiento o en la intersección de dos ramas en donde se forma una “y”; no deje muñones. 15. Use el equipo de protección personal indicado en el manual del usuario de la podadora. Contenga la ropa suelta y el pelo largo. 16. Mantenga los dedos fuera de la trayectoria de corte. 17. Mantenga una distancia segura, por ejemplo, a 10 pies de los peligros a lo alto, como líneas eléctricas. 18. Inspeccione que el árbol esté libre de insectos y plagas como abejas y avispas. 19. Cuando cargue la podadora, llévela con el extremo afilado apuntando al suelo. 20. Vístase para las condiciones climáticas. 21. Tome descansos frecuentes para evitar lesiones por esfuerzo repetitivo. Si es posible, cambie de mano. 22. Siga las prácticas de trabajo seguras para las escaleras del huerto. 23. Siga las prácticas de trabajo seguras para las plataformas móviles.   Podadoras neumáticas o de aire:   1. Vea de los puntos anteriores 1-23. 2. Siga las prácticas de trabajo seguras para el compresor de aire. 3. Lubrique las herramientas según las especificaciones del fabricante para asegurar una condición óptima de funcionamiento. 4. Mantenga la presión de aire correcta para la podadora.   Podadoras eléctricas/de batería:   1. Vea los puntos anteriores 1-23. 2. No utilice las podadoras eléctricas en la lluvia o en condiciones húmedas. 3. No la utilice cerca de gases, líquidos o polvo inflamables. 4. Siga las prácticas de trabajo seguras relacionadas con todos los componentes eléctricos. 5. Utilice el suministro de voltaje correcto según el manual del fabricante. 6. Mantenga la podadora al menos a 50 pies de las líneas eléctricas. 7. Sólo cargue la batería de la podadora en interiores. 8. No realice el mantenimiento de la podadora mientras se carga o está enchufada. 9. Guarde en su lugar la podadora con su cubierta. 10. Utilice el cargador correcto y no lo modifique. | | |
| PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: | | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |