|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #: Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAAAprobado por: |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Documentos Relacionados:  | * Manual del usuario de equipos específicos como podadoras, sopladores, generadores, mezcladores, etc.
 |
| Cuando usar estas Prácticas de Trabajo Seguras *Safe Work Practices* (SWP por sus siglas en inglés): | Los equipos con motores pequeños se utilizan regularmente para realizar una multitud de tareas. Se debe tener especial cuidado en proteger a los trabajadores y al público de los peligros originados por estas máquinas. |
| Peligros y riesgos: | * Escombros que salen volando
* Lesiones en los ojos
* Lesiones en las piernas
* Derrames o fugas
* Heridas abiertas
* Fallas del equipo
 |
| Equipo de protección personal: | Aprobado por CSA:* Calzado de seguridad con punta de acero
* Gafas de seguridad
* Guantes
* Ropa de alta visibilidad
 |
| Requisitos de entrenamiento: | * Ser competente para utilizar equipo con motor pequeño según la evaluación del propietario de la granja.
 |
| Proceso de comunicación: | El equipo con motor pequeño se utiliza comúnmente para mantener las áreas verdes o recortar la madera en la granja, huertos, pasto, campos, otras áreas arboladas, etc. |
| Equipo y suministros: | * Botiquín de primeros auxilios
* Extintor de incendios
* Teléfono celular o radio de dos vías
 |
| 1. Antes de utilizar el equipo lea siempre la guía de operación del fabricante.
2. Sepa cómo apagar un motor inmediatamente en caso de emergencia.
3. Siempre inspeccione el estado general de la máquina antes de usarla.
4. Asegúrese de que el equipo tenga todos los escudos y protectores de seguridad en su lugar antes de arrancarlo.
5. Asegúrese de que el equipo se ha llenado con el combustible correcto.
6. No ponga combustible en el motor caliente - déjelo enfriar por lo menos 5 minutos.
7. No haga ajustes con el motor en marcha.
8. Use el equipo de protección personal adecuado para cada pieza del equipo. Consulte el manual del usuario y la evaluación de riesgos.
9. Inspeccione el área de trabajo para identificar posibles obstáculos peligrosos y personas que puedan estar en el área de trabajo.
10. Siempre limpie y realice el programa de mantenimiento prescrito para cada pieza del equipo.
11. Reporte cualquier daño o problema mecánico al dueño de la granja o a la persona responsable del mantenimiento del equipo con motor pequeño.
12. Reporte inmediatamente al dueño de la granja cualquier incidente.

Procedimiento:1. Hacer una inspección visual del equipo: Revise los niveles de combustible y aceite, que los protectores estén en su lugar y evalúe el estado general.
2. Arrancar: Asegúrese de que el área esté libre de público y de cualquier obstáculos. Use equipo de protección personal. Encienda el equipo según las especificaciones del fabricante. Demasiados intentos pueden ahogar el equipo. Si el equipo se ahoga, deje que el equipo se asiente durante 10-20 minutos y vuelva a intentarlo.
3. Hacer el trabajo: Mantenga a la vista a los otros trabajadores, público y obstáculos, utilice el equipo de manera que se eviten lesiones y daños a la propiedad. Si hay trabajadores o público presente, pídales que abandonen el área. Si no se van, siga adelante y vuelva más tarde.
4. Apagar: Apague el equipo según las especificaciones del fabricante. Espere a que todas las piezas móviles dejen de girar antes de ponerlo en el suelo o regresar al área de almacenamiento.
 |
| PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |