|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAAAprobado por: |

|  |  |
| --- | --- |
| Documentos Relacionados:  | * Manual del usuario de cada vagón de la lista de abajo
* Prácticas de trabajo seguro del equipo móvil motorizado y de operación de tractor
 |
| Cuando usar estas Prácticas de Trabajo Seguras *Safe Work Practices* (SWP por sus siglas en inglés) | Esta práctica de trabajo segura debe utilizarse cuando se usen vagones para operaciones agrícolas. Es importante que todos los trabajadores sigan las prácticas de trabajo seguras y que consulten el manual del operador antes de enganchar y de operar el vagón. Los operadores deben tener una licencia de conducir válida para operar un tractor o un vehículo de remolque. |
| Peligros y riesgos: | * Aplastamiento
* Atropellamiento
* Caídas
* Enredo/toma de fuerza
* Colisiones
 |
| Equipo de protección personal: | El equipo de protección personal necesario dependerá de la tarea para la que se utilice el tractor, el vehículo de remolque y el implemento. Consulte el manual del usuario del implemento para saber cuál es el equipo de protección personal adecuado que debe utilizarse.Aprobados por CSA:* Calzado de seguridad con punta de acero
* Protección auditiva
* Ropa de alta visibilidad
* Gafas de seguridad
 |
| Requisitos de entrenamiento: | * Licencia de conducir válida, clase 8 o superior
* Ser considerado competente por el propietario de la granja
 |
| Proceso de comunicación: | Cuando se trabaje en el campo solo, asegúrese de consultar el "procedimiento para trabajar solo". Para cualquier comunicación relativa a averías, instrucciones adicionales, etc., póngase en contacto con el propietario de la granja. |
| Equipo y suministros: | * Botiquín de primeros auxilios
* Extintor de incendios
* Teléfono celular o radio de dos vías (no se deben usar durante la operación o el enganche/desenganche.
 |
| Práctica:1. Lea el manual del usuario y familiarícese con las calcomanías y símbolos antes de enganchar/desenganchar o usar el vagón. Lea las prácticas de trabajo seguro para el enganche de implementos.
2. Tenga un botiquín de primeros auxilios y un extintor de incendios a mano y fácilmente disponible.
3. Sólo los trabajadores entrenados pueden conducir con vagones.
4. Revise el área de trabajo para ver si hay peligros, incluyendo los que estén en las alturas.
5. Inspeccione el vagón antes de usarlo. No lo utilice si hay deficiencias.
6. Asegúrese de que el mantenimiento del vagón esté actualizado.
7. Elija el vehículo de remolque adecuado y conduzca según las condiciones.
8. Si se encuentra en una vía pública, siga la ley de vehículos motorizados y tenga el tipo de autorización correcta para manejar con el peso que se esté remolcando.
9. Asegúrese de que haya suficiente espacio para dar la vuelta cuando se remolque.
10. Use un letrero de “Vehículo lento” si en las vías públicas viaja a menos de 40Km/Hr.
11. Use ropa ajustada y contenga el pelo largo y la barba para evitar que se enreden.
12. Asegúrese de que se utilice el enganche correcto para el vagón y de que coincida con el del tractor o con el del vehículo que se remolque.
13. Enganche y desenganche en superficies planas. Siga las prácticas de trabajo seguras para el enganche y desenganche.
14. Siempre compruebe dos veces la conexión del enganche antes de la operación. Siga las prácticas de trabajo seguras para el enganche y desenganche.
15. No pise el enganche - camine alrededor.
16. Limpie los escalones y plataformas a que queden sin lodo, suciedad, nieve o hielo.
17. Si está equipado con un sistema hidráulico, compruebe las fugas con un cartón y libere la presión del sistema antes de realizar el mantenimiento y las reparaciones.
18. Siga los procedimientos de desconexión y bloqueo antes de realizar el mantenimiento del equipo.
19. Retire los escombros que se acumulen en el vagón para prevenir riesgos de incendio y peligros de la carretera.
20. No se detenga, ni arranque o cambie de dirección repentinamente en pendientes.
21. Es preferible conducir hacia arriba y hacia abajo de las laderas y colinas
22. No modifique el vagón a menos que lo apruebe el fabricante.
23. Asegúrese de que su vehículo de remolque sea capaz de jalar el vagón a la capacidad determinada por el fabricante.
24. No cargue el vagón con un peso superior al recomendado en el manual del fabricante.
25. Utilice una marcha más baja en el vehículo de remolque cuando suba y baje colinas con una carga completa.
26. Reduzca la velocidad de desplazamiento cuanto más pesada sea la carga.
27. Reduzca la velocidad si el vagón comienza a rebotar, balancearse, inclinarse o a colearse.
28. No haga ningún ajuste mientras el vagón esté en operación.
29. Asegúrese de que todas las calcomanías y etiquetas sean legibles.
 |
| PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |