Nombre del trabajador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alcance del trabajo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Condiciones meteorológicas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Período de vigencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_

**Procedimiento de inspección:**

Antes de usar el sistema de posicionamiento en el trabajo utilice la lista de comprobación del sistema de posicionamiento en el trabajo para verificar el asiento, la eslinga, el amortiguador, los anillos en D, los anillos de conexión, las eslingas/cuerda de escalada y las espuelas para árboles. Para más información consulte las directrices para el cuidado de los árbole

**Peligros potenciales de caída:**

*
*
*
*
*

**Herramientas necesarias:**

*
*
*
*

**Plan de rescate aéreo:**

1. Use una plataforma aérea para recoger al trabajador caído, desconecte el sistema y llévelo a tierra.
2. Haga uso de un rescatador para conectar, ascender, recoger al trabajador y descenderlo al suelo.
3. Use una escalera para sostener al trabajador caído, desconecte el sistema y guíelo hacia abajo, si está consciente.

**\*** **Todos los trabajadores que sufran una caída de altura deben buscar atención médica tan pronto como sea razonablemente posible.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE CON LETRA DE IMPRENTA | FIRMA | ENTRENADO EN RESCATE AÉREO.(SÍ O NO) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 ⃞ Lista de control del sistema de posicionamiento del trabajo para cada sistema utilizado, llenada y adjunta.