Mes/año: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Trabajadores inspeccionados: Deficiencia Deficiencia

Si No Si No

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Comentarios: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Añada las iniciales de los inspectores en la tabla siguiente, según el día del mes en el que se inspeccione el equipo de protección personal.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Día del mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Día del mes | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Criterios de inspección:**

1. *CSA aprobó las botas con punta de acero*

* CSA estándar Z195
* El acero de las botas no esté expuesto, las botas sin agujeros, grietas
* Triángulo verde y etiqueta blanca
* Suela antiderrapante de agarre e intacta

2*. Gafas de seguridad aprobadas por CSA*

* CSA estándar Z94.3
* Se ajustan pegadas a la cara y alrededor de los ojos
* Limpias y sin rasguños en la visión
* Gafas de seguridad que vayan encima de las gafas de prescripción

3. *Guantes*

* Sin agujeros o fibras sueltas
* Aptos para la tarea realizada

4. *Ropa de alta visibilidad aprobada por CSA*

* CSA estándar Z96-15
* Limpia, colores brillantes, sin material reflectante desgastado

*5. Protección auditiva aprobada por CSA*

* CSA estándar Z94.2
* Limpia y la ropa y el pelo o contenidos
* Sellada hermética dentro del canal auditivo o en el lado de la cabeza

6. *Respirador o máscara aprobada por CSA*

* CSA estándar Z94.4
* Sin grietas, desgarros, partes faltantes, desgastadas, rotas
* Se ajusta pegado a la cara
* Se utilizan cartuchos correctos
* Lista de verificación de los respiradores utilizados

7. Sistema de posicionamiento en el trabajo de CSA

* ANSI Z 133.1 - 200
* Tipo correcto utilizado para el trabajo realizado
* Plan de rescate en vigor
* Formalmente entrenado para usar el sistema - tarjeta de verificación
* Recibió servicio en el último año...
* Colgado cuando no se use

8. Protección de la cabeza aprobada por CSA

* CSA estándar Z94.1
* Libre de desgaste, rasguños, orificios, cuarteaduras