|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:  Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAA  Aprobado por: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:** | * Manuales del usuario de la empacadora * Parte 8 de la seguridad de las máquinas, de las regulaciones generales de seguridad y salud en el trabajo | |
| **CUANDO USAR ESTA PRÁCTICA DE TRABAJO SEGURO, *SAFE WORK PRACTICES* (*SWP*):** | Una empacadora de árboles de Navidad es una máquina manual o motorizada que envuelve o ata los árboles de Navidad, para facilitar su envío o almacenamiento, evitando que se rompan las ramas y se enreden con otros árboles. | |
| **PELIGROS Y RIESGOS:** | * Enredos * Corte/Amputación | |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** | Aprobado por CSA   * Calzado de seguridad con punta de acero * Guantes * Gafas de seguridad * Protección auditiva * Sombrero de protección | |
| **REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO:** | * Ser competente para operar la plataforma móvil según la evaluación del propietario de la granja. | |
| **PROCESO DE COMUNICACIÓN:** | Cuando se trabaje solo en el campo, asegurarse de consultar el procedimiento para trabajar solo. Para cualquier comunicación sobre averías, instrucciones adicionales, etc., ponerse en contacto con el propietario de la granja. | |
| **EQUIPOS Y SUMINISTROS:** | * Botiquín de primeros auxilios * Extintor de incendios * Teléfono móvil o radio de dos vías | |
| **MEJORES PRÁCTICAS:**   1. Lea o repase el manual del usuario antes del primer uso, al principio de la temporada y cuando se entrene a los trabajadores. 2. Siga las instrucciones del fabricante para el mantenimiento de la empacadora. 3. Lea y siga las instrucciones de instalación y uso de las redes, cordón o lazos aprobados para la empacadora, a fin de asegurarse de que se instalen correctamente. 4. Asegúrese de utilizar el tamaño correcto de la red para la empacadora que se use. 5. Cuando corte a mano la red, el cordón o los lazos, hágalo alejado del cuerpo. 6. Mantenga afilados los cortadores de la empacadora. 7. Asegúrese de utilizar la red o los lazos aprobados, de acuerdo con las especificaciones del fabricante para la empacadora utilizada. 8. Inspeccione visualmente la empacadora antes y después de su uso. 9. Si en la inspección se encuentran deficiencias, etiquete la empacadora y notifique a un supervisor la necesidad de reparación o de reemplazo. 10. Asegúrese de que haya espacio libre en los extremos de la empacadora de acuerdo a la longitud del árbol que se va a envolver o atar, a fin de evitar que se enganche o que se enrede con objetos. 11. Siempre cargue en la empacadora el árbol del lado cortado. 12. Asegúrese de que el equipo es operado por una persona competente. 13. Los engranajes y/o cualquier parte móvil deben estar debidamente protegidos. 14. Sólo una persona puede operar los controles de la empacadora. 15. No se suba a las protecciones o a la plataforma mientras la empacadora esté en funcionamiento. 16. Asegúrese de que las calcomanías de seguridad sean visibles y legibles. 17. Esté apto para el trabajo cuando opere la empacadora; no debe estar bajo la influencia de drogas o alcohol. 18. Mantenga las manos y las partes del cuerpo alejadas del interior de la empacadora durante su operación o en el paso de los lazos, cordones o de la envoltura del árbol. 19. Asegúrese de que la cuerda guía o el brazo estén unidos de manera segura al extremo cortado del árbol, y que no se suelten cuando el árbol pase por la empacadora. 20. Asegúrese de que las empacadoras manuales estén bien sujetadas a una superficie. 21. Identifique los cables de electricidad a lo alto, antes de establecer la zona de empacado. 22. Utilice una buena técnica para levantar los árboles al manipularlos, a fin de evitar tensiones y torceduras de espalda. 23. Pida ayuda para levantar los árboles más pesados e incómodos. Cuente al menos con dos trabajadores. 24. Si los árboles son muy pesados para manipularlos, utilice un dispositivo de elevación mecánico para trasladar los árboles envueltos a la zona de almacenamiento o a los remolques. | | |
| **PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:** | | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |