|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:  Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAA  Aprobado por: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:** | * Código Nacional de Protección Contra Incendios 10, *National Fire Protection Code 10* | |
| **CUANDO USAR ESTA PRÁCTICA DE TRABAJO SEGURO, *SAFE WORK PRACTICES* (*SWP*):** | Proteger a los trabajadores de las lesiones asociadas con el uso INCORRECTO de los extintores de incendios. Los extintores portátiles deben ser instalados, inspeccionados y mantenidos regularmente para asegurar su correcto funcionamiento en caso de emergencia. | |
| **PELIGROS Y RIESGOS:** | * Quemaduras | |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** | * Aprobados por CSA: equipo de protección personal para la tarea que se realice. | |
| **REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO:** | * Orientación de seguridad | |
| **PROCESO DE COMUNICACIÓN:** | * Entrenar a los trabajadores sobre el procedimiento de cómo usar un extintor de incendios | |
| **EQUIPO Y SUMINISTROS:** | * Botiquín de primeros auxilios * Extintor de incendios * Teléfono celular/inteligente o radio de dos vías | |
| 1. Asegúrese de que esté completamente entrenado de la operación y mantenimiento de los extintores de incendios. 2. Asegúrese de que el extintor de incendios sea de la clase correcta para el tipo de fuego. 3. Conozca y siga el sistema para uso de extintores PASS que implica: Jale (P), Apunte (A), Apriete (S), Barra (S) *PASS = Pull (P), Aim (A), Squeeze (S), Sweep (S)*. 4. Inspeccione los extintores de incendio mensualmente y que tengan servicio de mantenimiento anual en un lugar de buena reputación. 5. Revise el cilindro. 6. Inspeccione la perforación de la tapa del cartucho (cubierta). 7. Revise la manguera y la boquilla para ver si hay alguna obstrucción. 8. Asegúrese de que el pasador esté colocado. 9. Asegúrese de que la etiqueta de la temperatura esté puesta y no esté rota. 10. Asegúrate de que está montado y en un lugar visible. 11. Asegúrese de que la ubicación de los extintores estén marcadas en el mapa de evacuación. 12. Compruebe la fecha de fabricación. 13. Asegurarse de que hay una etiqueta visible marcada con la inspección mensual y el servicio anual. 14. Revise el medidor de presión. Debe estar en verde. 15. Si la flecha del manómetro está en rojo, envíe el extintor de incendios para su revisión. 16. Reemplace el extintor de incendios que vaya a ser reparado por un extintor temporal. 17. Revise la manguera para ver si está desgastada o dañada.   Uso de un extintor de **incendios { P-A-S-S }**  P - jalar del pasador o clavija  A - apuntar la boquilla del extintor de incendios a la base de la llama  S - apretar el gatillo mientras se mantiene el extintor de incendios en posición vertical  S – barrer mover el extintor de lado a lado, cubriendo toda el área de fuego/llamas. | | |
| **PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:** | | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |