|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAAAprobado por: |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:**  | * Manual del usuario del gato que se va a utilizar.
* Parte 7 de las regulaciones generales de salud y seguridad ocupacional en el trabajo.
 |
| **CUANDO USAR ESTA PRÁCTICA DE TRABAJO SEGURO, *SAFE WORK PRACTICES* (*SWP*):** | Para proteger a los trabajadores cuando sea necesario elevar un vehículo, equipo o un objeto para hacer un trabajo. |
| **PELIGROS Y RIESGOS:** | * Atrapamiento
* Aplastamiento
 |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** | Equipo aprobado por CSA:* Botas de seguridad con punta de acero
* Gafas de seguridad
* Guantes,
* Overol de trabajo
 |
| **REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO:** | * Capacitación a cargo de un trabajador competente y con experiencia
 |
| **PROCESO DE COMUNICACIÓN:** | * El programa de inspección periódica debe incluir una lista de verificación y un registro de certificación.
 |
| **EQUIPOS Y SUMINISTROS:** | * Botiquín de primeros auxilios
* Extintor de incendios
* Teléfono móvil/inteligente o radio de dos vías
 |
| **Practica:**1. Nunca utilice un gato de suelo si hay una fuga de aceite evidente.
2. Nunca utilice un gato al que le falte una rueda.
3. Nunca use el gato en un panel de suelo.
4. Nunca levante el gato sobre una superficie irregular.
5. Nunca exceda la capacidad de carga.
6. Utilice el aceite hidráulico indicado.
7. Inspeccione el gato antes de utilizarlo.
8. Certifique los gatos anualmente según la parte 7 de las regulaciones generales de OHS.
9. No utilice el gato si éste tiene algún daño físico.
10. Mantenga alejados los dedos y objetos entre el gato y lo que se va a elevar.
11. Bloquee la zona cercana a los gatos, a fin de garantizar que el trabajador no resulte aplastado mientras trabaja abajo del objeto. El bloqueo debe hacerse en una parte estable del objeto que no pueda derrumbarse si el gato original falla.

Procedimiento:1. Lleve a cabo una evaluación de los peligros y controle los riesgos existentes y potenciales.
2. Lea el manual del usuario del gato antes de la primera operación.
3. Colóquese los equipo de protección personal indicados arriba.
4. Inspeccione el gato antes de utilizarlo.
5. Compruebe la capacidad de soporte del gato en relación con el peso del vehículo, equipo u objeto.
6. Antes de levantar un vehículo, asegúrese de que está estacionado y con el freno de mano puesto.
7. Ponga cuñas en las ruedas para evitar que el vehículo, el equipo o el objeto se mueva.
8. Coloque el gato en una superficie plana y estable.
9. Utilice un par de soportes de gato para la elevación.
10. Levante el vehículo, equipo u objeto en sus puntos de elevación. Consulte los manuales del usuario.
11. Compruebe la estabilidad del vehículo, equipo u objeto.
12. Bloquee el vehículo, el equipo o el objeto, para asegurarse de que no pueda caerse.
13. Haga el trabajo.
14. Antes de bajar el objeto, despeje de la zona todas las herramientas y materiales.
15. Baje lentamente el vehículo, equipo u objeto.

Retire los gatos*.* |
| **PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:** | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |