|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAAAprobado por: |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:**  | * Manual del usuario de la amoladora de banco o portátil
* Parte 8 de las regulaciones generales de seguridad de OHS
 |
| **CUANDO USAR ESTA PRÁCTICA DE TRABAJO SEGURO, *SAFE WORK PRACTICES* (*SWP*):**  | Proteger a los trabajadores de lesiones asociadas con el uso de amoladoras. Las siguientes reglas y procedimientos se aplican cuando éstas se utilicen.  |
| **PELIGROS Y RIESGOS:** | * Quemaduras
* Lesiones en los ojos
* Chispas
* Ruedas rotas
* Virutas sueltas
* Humos/polvo
* Objetos disparados
 |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** | Aprobado por CSA * Gafas de seguridad
* Protector facial
* Guantes
* Ropa retardante de fuego
* Mangas largas y pantalones
* Máscara o respirador
 |
| **REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO:** | * Orientación sobre seguridad
 |
| **PROCESO DE COMUNICACIÓN:** | Antes de usar leer el manual del usuario  |
| **EQUIPOS Y SUMINISTROS:** | * Botiquín de primeros auxilios
* Extintor de incendios
* Teléfono móvil/inteligente o radio de dos vías
 |
| 1. Lea el manual del fabricante antes de operar y si tiene alguna duda sobre su funcionamiento, pregunte antes de usar.
2. Sólo personal capacitado y autorizado puede operar las amoladoras y debe seguir las recomendaciones del fabricante.
3. Cuando utilice la amoladora de banco, párese al lado durante 1 minuto completo antes de usarla.
4. Compruebe que la rueda no tenga grietas ni deformaciones antes de moler. Reemplace la rueda si es necesario.
5. Nunca rueda del lado de la rueda, ya que desbalancea la rueda.
6. Pruebe cada rueda antes de montarla, debe dar un timbre, si hay un ruido sordo es posible que haya un defecto.
7. Instale la rueda según las especificaciones del fabricante.
8. El protector debe cubrir 180 - 270 grados de la rueda; mantenga el protector en su lugar.
9. Muela con movimientos alejados del cuerpo.
10. No intente usar la rueda hasta que se desgaste por completo, hay un peligro extremo si se rompe.
11. Asegúrese de que el elemento a trabajar esté bien y adecuadamente sujeto, para evitar que éste salga lanzado al girar.
12. Utilice calzado de seguridad con punta de acero, careta, gafas de seguridad, protección auditiva y guantes aprobados por CSA/ANSI.
13. Para un uso adecuado limpie el interior de la rueda (y los protectores de las ranuras de agua), según sea necesario.
14. Busque bordes afilados en el material molido. Utilice guantes al mover el material.
15. Debido a las posibles partículas que salen despedidas, muela lejos de material inflamable.
16. Mantenga la amoladora según las especificaciones del fabricante.
17. Si observa que una amoladora está desbalanceada, bloquéela/etiquétela y notifique al propietario de la granja para que la reparen.
 |
| **PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:** | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |