|  |  |
| --- | --- |
| Revision #:  Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAA  Aprobado por: |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:** | * Manual del usuario de cada uno de los implementos enumerados a continuación * Prácticas de trabajo seguro de equipo móvil motorizado y de la operación de tractores * Procedimiento de prácticas de trabajo seguro de recarga de combustible |
| **CUANDO USAR ESTA PRÁCTICA DE TRABAJO SEGURO, *SAFE WORK PRACTICES* (*SWP*):** | Esta SWP debe usarse cuando se utilice equipo de la granja para operaciones agrícolas. Es importante que todos los empleados sigan las prácticas de trabajo seguro y que consulten el manual del operador antes de enganchar y de operar el equipo de la granja. Los operadores deben tener una licencia de conducir válida para operar un tractor o un vehículo de remolque. |
| **PELIGROS Y RIESGOS:** | * Aplastamiento * Atropellamiento * Caídas * Enredos * Colisiones * Eje de toma de fuerza (PTO) * Electrocución |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** | El equipo de protección personal necesario dependerá de la tarea para la que se utilice el tractor, del vehículo de remolque y del accesorio o del implemento que se use. Consulte el manual del usuario del equipo agrícola para saber cuál es el equipo de protección personal adecuado que debe utilizarse.  Aprobados por la CSA:   * Calzado protector con punta de acero * Protección auditiva * Ropa de alta visibilidad * Gafas de seguridad |
| **REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO:** | * Licencia de conducir válida de clase 8 o superior * Debe ser considerado competente por el propietario de la granja |
| **PROCESO DE COMUNICACIÓN:** | Cuando se trabaje solo en el campo, asegurarse de consultar el procedimiento para trabajar solo. Para cualquier comunicación relativa a descomposturas, instrucciones adicionales, etc., ponrse en contacto con el propietario de la granja. |
| **EQUIPO Y SUMINISTROS:** | * Botiquín de primeros auxilios * Extintor de incendios * Teléfono celular o radio de dos vías (no se debe usar durante la operación o en el enganche/desenganche. |
| **Práctica:**   1. Lea el manual del usuario y familiarícese con las calcomanías y símbolos antes de enganchar/desenganchar o del uso del equipo de la granja. Lea la práctica de trabajo seguro (SWP) para el enganche del equipo de la granja. 2. Tenga un botiquín de primeros auxilios y un extintor de incendios a mano y fácilmente disponible. 3. Sólo los trabajadores capacitados están autorizados a operar el equipo de la granja. 4. Revise el área de trabajo para ver si hay peligros, incluyendo los que estén a lo alto y los controles del equipo de la granja. 5. Inspeccione el equipo de la granja antes de usarlo. No lo utilice si hay defectos. 6. Asegúrese de que el mantenimiento del equipo de la granja esté actualizado. 7. Conduzca según las condiciones. 8. Active los seguros antes de conducir por la carretera. 9. Asegúrese de que haya suficiente espacio para dar la vuelta cuando lleve un remolque. 10. Utilice una señal de “Vehículo lento” y no exceda los 40Km/Hr en los caminos públicos. 11. Utilice luces intermitentes cuando transporte un implemento por la vía pública. 12. Use ropa ajustada y conténgase el pelo largo y la barba para evitar que se enreden. 13. Asegúrese de que se utilice el enganche correcto para el equipo de la granja y de que coincida con el del tractor y con el del vehículo que se remolque. 14. Enganche y desenganche en superficies planas. 15. Compruebe siempre la conexión del enganche antes de utilizarla. 16. Asegúrese de que los protectores de la toma de fuerza y los escudos estén en su lugar inmediatamente después de conectarlos o desconectarlos. 17. Asegúrese de que los protectores y escudo del implemento estén en su lugar. 18. Desconecte la toma de fuerza antes de bajarse del tractor. 19. No pise la toma de fuerza - camine alrededor. 20. Antes de dar servicio o mantenimiento, de hacer ajustes o reparaciones apague las fuentes de alimentación del implemento. 21. Limpie los escalones y las plataformas de lodo, suciedad, nieve o hielo. 22. Use el equipo de protección personal como se indica en el manual del usuario del equipo de la granja. No lleve ropa suelta y contenga el pelo largo y la barba. 23. Siga las prácticas de trabajo seguras para el enganche y desenganche del equipo de la granja. 24. Si está equipado con sistema hidráulico, con un cartón, revise si hay fugas y libere la presión del sistema antes de hacer el mantenimiento y las reparaciones. 25. Siga los procedimientos de bloqueo y desbloqueo antes de realizar el mantenimiento del equipo. 26. Retire los escombros que se acumulen en el implemento para evitar el peligro de incendio. 27. No se detenga, arranque o cambie de dirección repentinamente en pendientes; prefiera trabajar en la parte alta o baja. 28. No modifique ningún implemento a menos de que esté aprobado por el fabricante.   **Podadora** *(Bush Hog)*   * Vea los puntos anteriores 1-28. * Busque continuamente peligros, tanto adelante, como a lo alto. * En la trayectoria de la podadora busque objetos que puedan interferir con su correcto funcionamiento o causar daños. * Mantenga a las personas, los animales y los objetos fuera del camino de piedras y de palos que puedan salir volando. * Dé tiempo adicional para que las cuchillas dejen de moverse, incluso después de que la toma de fuerza se haya desactivado. * Evite el contacto con las cuchillas o con la barra de corte.   **Rociador**   * Vea los puntos anteriores 1-28. * Asegúrese de que no haya personas trabajando en la zona que se va a rociar. * Asegúrese de que la velocidad del viento sea inferior a 8Km/Hr o como lo indique la hoja de datos de seguridad Safety Data Sheet (SDS). * Use el equipo de protección personal adecuado, según las recomendaciones de la SDS. * Añada filtros a la cabina del tractor según la SDS. * Rocíe solo la concentración recomendada en la SDS. * Cuando sea posible utilice un aerosol para la plaga o la yerba específica, en vez de un producto de amplia cobertura.   Pala / hoja trasera del tractor **-** *Back Blade*   * Vea los puntos anteriores 1-28.   Pala / hoja delantera del tractor - *Front Blade*   * Vea los puntos anteriores 1-28.   Escarificador o despedregadora - *Power or Rock Grader*   * Vea los puntos de anteriores 1-28. * Mantenga el área de trabajo despejada cuando el implemento esté funcionando, a fin de evitar que personas u objetos resulten golpeados por los escombros voladores * Evite conducir sobre muñones u objetos similares mientras opere. * Opere a la velocidad recomendada por el fabricante.   Nivelador de tierra   * Vea los puntos anteriores 1-28 * Retire todos los objetos que puedan causar daños al equipo. * Reduzca la velocidad de avance en pendientes y terrenos irregulares. * Manténgase alejado de edificios, cercas, zanjas, laderas y otros obstáculos. * Asegúrese de que el equipo se baje al suelo antes de dejar del tractor. | |
| **PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:** | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |