|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:  Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAA  Aprobado por: |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:** | Consulte la hoja de datos de seguridad, *Safety Data Sheet* (SDS por sus siglas en inglés) para obtener información detallada sobre la salud y la seguridad del producto que se esté utilizando (por ejemplo diésel, gas). |
| **CUANDO USAR ESTA PRÁCTICA DE TRABAJO SEGURO, *SAFE WORK PRACTICES* (*SWP*):** | Este procedimiento se aplica al recargar cualquier vehículo, equipo o máquina que utilice gasolina o combustible diésel, y debe seguirse para asegurar que el equipo se recargue de manera segura y saludable. |
| **PELIGROS Y RIESGOS:** | * Fuego/explosión * Inhalación de vapores tóxicos * Derrames |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** | Aprobado por CSA:   * Guantes no desechables resistentes a productos químicos (opcional) * Respirador (opcional) * Gafas de seguridad |
| **REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO:** | * Entrenamiento por el dueño de la granja en el lugar de trabajo |
| **PROCESO DE COMUNICACIÓN:** | * Siga las etiquetas de advertencia publicadas * Lea y siga la hoja de datos de seguridad |
| **EQUIPO Y SUMINISTROS:** | * Botiquín de primeros auxilios * Extintor de incendios * Teléfono móvil o radio de dos vías * Kit de derrame |
| **Procedimiento:**   1. El equipo de recarga debe estar en una zona designada y bien ventilada. Siempre que sea posible, evite el abastecimiento móvil de combustible. 2. Conduzca cerca de las bombas de combustible, pero no más cerca de 1 metro (3 pies). 3. Siempre que sea posible, estacione el equipo en un terreno plano. 4. Apague el motor o el equipo. 5. Nunca quite la tapa del combustible o recargue con el motor en marcha o caliente. Deje que el motor del equipo de mano se enfríe antes de quitar la tapa del combustible o de recargarlo. 6. No fume mientras cargue combustible en el equipo. Evite todas las fuentes de ignición. 7. Asegúrese de que el combustible sea del tipo adecuado para el equipo. 8. Mantenga el control de la boquilla o tubo de llenado del combustible. No abandone el área de recarga de combustible hasta que se haya terminado de reabastecer. 9. No llene al máximo los depósitos de combustible. 10. No permita que los depósitos de combustible se desborden o que se derrame combustible. Llene lentamente los pequeños depósitos (como los de las cortadoras de césped, OHV) para evitar que se derrame el combustible. 11. Si recarga combustible desde un contenedor:     1. Use sólo un contenedor aprobado para contener gasolina o diésel     2. Llene lentamente y escuche el aire que salga del contenedor a medida en la que el combustible entra. A medida en la que el contenedor se vaya llenado, el aire saldrá más rápido, y el tono será más alto. Deténgase antes de que el tanque esté lleno.     3. Deje un 5 por ciento vacío para permitir la expansión del combustible.     4. Cuando el tanque esté lleno, deje que la boquilla se drene durante unos segundos antes de retirarla del punto de recarga para evitar goteo. 12. Asegúrese de que la boquilla esté vacía antes de retirarla del tanque. 13. Asegúrese de que el tapón esté bien apretado después de recargar. 14. Si se pierde el tapón original del tanque de combustible, comuníquese con su supervisor. | |
| **PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:** | Si se derrama combustible, utilice el equipo de limpieza de derrames que se encuentra en la zona de almacenamiento de combustible y póngase en contacto con el personal apropiado.  En caso de un gran derrame, llame al 1-800-565-1633. |