|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:  Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAA  Aprobado por: |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:** | Manual del usuario del vehículo utilitario (*side-by-side UTV*) |
| **CUANDO USAR ESTA PRÁCTICA DE TRABAJO SEGURO, *SAFE WORK PRACTICES* (*SWP*):** | Esta práctica de trabajo seguro debe seguirse cuando se utilice un vehículo utilitario UTV en la granja o en sus alrededores. |
| **PELIGROS Y PELIGROS:** | * Atropellamiento * Volcadura |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** | Utilizar el equipo de protección personal aprobado por CSA y adecuado a la tarea a realizar.   * Protección auditiva * Otros equipos de protección personal necesarios dependerán de la tarea para la que se utilice el vehículo (por ejemplo, rociado, empacado). Consulte la evaluación de peligros y el SWP de la tarea en cuestión para asegurarse de que se utilicen los equipo de protección personal adecuados. * Consulte el manual del usuario. |
| **REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO:** | * El operador debe tener una licencia de conducir de clase 5 o superior * Formación in situ – en el lugar de uso- a cargo de una persona competente |
| **PROCESO DE COMUNICACIÓN:** | Cuando se use el vehículo utilitario UTV fuera de la zona principal de la granja, es importante tener un método de comunicación (por ejemplo, un teléfono móvil). Asegúrese de seguir la política de trabajo solo cuando maneje el vehículo en solitario En caso de tener dudas sobre el trabajo, reparaciones o mantenimiento, póngase en contacto con el propietario de la granja. |
| **EQUIPOS Y SUMINISTROS:** | * Botiquín de primeros auxilios * Extintor de incendios * Teléfono móvil o radio de dos vías |
| **PRÁCTICA:**   1. Lea y siga el manual del usuario. 2. Sólo las personas que hayan recibido entrenamiento y sean competentes pueden operar el equipo. 3. Este vehículo no puede ser utilizado en autopistas o carreteras públicas. 4. Evite operar un vehículo utilitario UTV en pavimento. El vehículo no está diseñado para ser utilizado en superficies pavimentadas y puede ser difícil de controlar. 5. Un máximo de una persona por asiento. Tanto el operador como los pasajeros deben usar el cinturón de seguridad. 6. Los pasajeros deben poder alcanzar la agarradera mientras estén sentados, así como apoyar la espalda en el respaldo del asiento y tener los pies apoyados en el suelo. 7. No debe haber pasajeros en la caja. 8. Antes de conducir, asegúrese de que la plataforma para los pies esté libre de escombros. 9. Antes de operar el vehículo, compruebe que todas las protecciones de seguridad estén colocadas de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 10. Antes de arrancar el vehículo, asegúrese de que el vehículo esté en punto muerto o estacionado y de que el freno de mano esté puesto. 11. Nunca conduzca el vehículo a más de 40 km/hora. 12. Conduzca lentamente al dar vuelta. 13. Aplique los frenos al bajar pendientes para que el vehículo no baje en rueda libre. 14. Cargue el vehículo utilitario UTV sólo hasta su máxima capacidad. Asegure la carga antes de mover el vehículo. 15. Reduzca la velocidad en terrenos accidentados o en pendientes. 16. Nunca se baje del vehículo cuando esté en movimiento. 17. No se debe dejar el vehículo en marcha sin vigilancia. 18. Al estacionar el vehículo, ponga el freno de mano y retire la llave. 19. Solo opere la caja eléctrica desde el asiento del conductor. 20. No accione la caja de volteo mientras conduce el vehículo. 21. Después del anochecer, el vehículo sólo debe ser operado si está equipado con las luces adecuadas. 22. Evite arrancar, parar o dar giros bruscos. 23. Siempre que sea posible evite cruzar por agua. Sólo cruce un cuerpo de agua cuando sepa que la profundidad es inferior a la máxima permitida en el manual del usuario. | |
| **Emergency Procedures:** | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |