|  |  |
| --- | --- |
|  Revisión #:Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAAAprobado por: |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:**  | * Política de posicionamiento en el trabajo y lista de verificación
* Parte 13 de las regulaciones generales de salud y seguridad ocupacional
 |
| **CUANDO USAR ESTA PRÁCTICA DE TRABAJO SEGURO, *SAFE WORK PRACTICES* (*SWP*):** | Proteger a los trabajadores de las lesiones asociadas a resbalones, tropiezos y caídas que puedan ocurrir mientras se realizan las tareas habituales en la granja. |
| **PELIGROS Y RIESGOS:** | * Trabajar en la copa de árboles
* Trabajar en superficies resbaladizas
* Subir y bajar equipo
 |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** | Aprobado por CSA:* Calzado con suela con ranuras antiderrapante para mejor agarre y para evitar resbalones y caídas
* Guantes con agarre
* Sistema de posicionamiento en el trabajo
 |
| **REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO:** | * Orientación de seguridad
 |
| **PROCESO DE COMUNICACIÓN:** | * Entrenamiento en el puesto de trabajo sobre los peligros enumerados anteriormente en la sección de Peligros y Riesgos de esta práctica de trabajo segura y consultar el entrenamiento formal en protección contra caídas y de los puntos enumerados en esta práctica de trabajo segura que a continuación se mencionan.
 |
| **EQUIPO Y SUMINISTROS:** | * Botiquín de primeros auxilios
* Extintor de incendios
* Teléfono celular o radio de dos vías
 |
| **Práctica:** 1. Use el equipo de protección personal recomendado, de acuerdo con las prácticas de trabajo seguro, los manuales del usuario, la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo y las tablas de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, *American Conference of Governmental Industrial Higienistas.*
2. Inspeccione el equipo de protección personal antes de usarlo, para ver si está en condiciones de realizar la función para el que fue diseñado.
3. Asegúrese de que los pisos y las superficies para caminar tengan mantenimiento y estén diseñados para evitar el peligro de resbalones, tropiezos o caídas.
4. Asegúrese de que haya disponibles tapetes, rejillas o productos similares si el piso o las superficies para caminar son resbaladizas. Asegurarse de que los trabajadores usen calzado antiderrapante, en combinación con otros productos disponibles.
5. Si los suelos o los pasillos pueden volverse resbaladizos debido a las condiciones meteorológicas, elimine el peligro cuando sea posible y utilice sal, arena u otro material para crear tracción.
6. Mantenga graduales las pendientes de las instalaciones –de manera que no sean empinadas- o utilice escaleras.
7. Mantenga las herramientas fuera de los caminos, dé mantenimiento a los edificios y graneros para evitar goteos; busque tablas del piso que estén rotas, así como clavos y tornillos que sobresalgan de las paredes.
8. Mantenga en buenas condiciones los graneros y los cobertizos.
9. Tengan un procedimiento claro para limpiar los derrames y háganlo cumplir.
10. Organice todas las herramientas y equipos para crear senderos y caminos alrededor de los equipos y permitir la fácil transferencia de herramientas, equipos y material.
11. De ser posible, mantenga los cordones de las mangueras y las tuberías fuera de los pasillos y pegados a lo largo de las paredes.
12. Mantenga una buena iluminación en las zonas de trabajo y de almacenamiento.
13. Mantenga accesos/salidas limpios y despejados de herramientas, equipos y materiales.
14. No corra, mantenga un ritmo de caminata y asegúrese de mantener un paso firme de apoyo.
15. No cargue materiales que le bloqueen la vista del camino que tenga por delante.
16. Marque y bloquee las áreas por las que los trabajadores no deben pasar.
17. Al subir y al bajar de equipos y maquinaria, use 3 puntos de contacto.
18. Si no se puede eliminar el peligro de tropiezo, márquelo para que sea muy visible y elabore un procedimiento para prevenir caídas.
19. Recorte el pasto/hierbas en los pasillos/caminos
20. Limpie la maleza de los pasillos/caminos.
21. Dé mantenimiento a las rampas y escalones.
22. Asegúrese de que haya una distancia adecuada por encima de los graneros y cobertizos. Si no es posible eliminar los peligros que se encuentran a poca altura, márquelos para crear visibilidad y añada acolchado si es posible.
 |
| **PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:** | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |