**LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL RESPIRADOR**

**DE << NOMBRE DE LA GRANJA >>**

Marca y modelo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Propietario: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETO | O.K. | ACCIÓN | COMENTARIOS |
| Grietas, agujeros, distorsión o desgarros |  |  |  |
| Partes rotas, pérdidas o desgastadas |  |  |  |
| Lentes agrietados, rayados o desajustados |  |  |  |
| Clips de montage |  |  |  |
| Clips de metal para la nariz |  |  |  |
| Correas del arnés del respirador |  |  |  |
| Elasticidad |  |  |  |
| Arnés de la cabeza |  |  |  |
| Válvula y asiento de válvula |  |  |  |
| Cubiertas de válvulas |  |  |  |
| Filtro y máscara certificados juntos |  |  |  |
| Filtro coincide con el peligro |  |  |  |
| Hilos de la pieza facial y filtro |  |  |  |
| Contenedor del filtro |  |  |  |
| Fechas de caducidad |  |  |  |
| Limpio - libre de suciedad y aceites |  |  |  |
| Almacenamiento - bolsa limpia |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Comentarios adicionales: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inspeccionado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_