|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:  Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAA  Aprobado por: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:** | * Manual del usuario para la protección auditiva * Tablas de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (ACHIH) | |
| **CUANDO USAR ESTA PRÁCTICA DE TRABAJO SEGURO, *SAFE WORK PRACTICES* (*SWP*):** | Los ruidos de moderados a fuertes y constantes, pueden dañar la audición, igual que los ruidos extremadamente fuertes en poco tiempo. Proteger la audición mientras se trabaje en un nivel de ruido más alto. | |
| **PELIGROS Y RIESGOS:** | * Pérdida de la audición | |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** | Aprobado por CSA:   * Protección auditiva - auriculares, tapones para los oídos, orejeras | |
| **REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO:** | * Orientación de seguridad | |
| **PROCESO DE COMUNICACIÓN:** | * Los audífonos no están reconocidos como una forma de protección auditiva. | |
| **EQUIPO Y SUMINISTROS:** | * Botiquín de primeros auxilios * Extintor de incendios * Teléfono celular/inteligente o radio de dos vías | |
| 1. Siempre use protección auditiva aprobada por CSA (auriculares, tapones para los oídos, orejeras). 2. Reubique/aísle el ruido usando controles de ingeniería, poniendo el equipo en otra habitación o al aire libre y luego use el control de protección auditiva del equipo de protección personal. 3. Reemplace regularmente los protectores auditivos desechables. 4. Deseche los protectores auditivos defectuosos. 5. Limpie las orejeras después de cada uso y guárdelas en un lugar limpio y seco. 6. Reemplace las orejeras según las recomendaciones del fabricante o cuando ya no puedan realizar la función para las que fueron diseñadas. 7. Anualmente hágase una prueba de audición. 8. Inspeccione los protectores auditivos antes de cada uso. 9. Siga las instrucciones para los diferentes tipos de protección auditiva, a fin de asegurar el uso correcto y efectivo. | | |
| **PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:** | | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |