|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #:  Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAA  Aprobado por: |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:** | * Manuales o etiquetas de equipo de protección personal * Parte 3 - Equipo de protección personal (EPP) de las regulaciones generales de salud y seguridad ocupacional de Nueva Escocia * Parte 21 - Protección contra caídas de las regulaciones en el trabajo de NS |
| **CUANDO USAR ESTA PRÁCTICA DE TRABAJO SEGURO, *SAFE WORK PRACTICES* (*SWP*):** | Muchas prácticas requieren equipo de protección personal para asegurar que los trabajadores estén protegidos lo mejor posible contra lesiones, enfermedades e incidentes.  Cuando se trate de controlar riesgos, este es el último control de peligros que se debe considerar, pero es el primero que debe ponerse antes de comenzar el trabajo. |
| **PELIGROS Y RIESGOS:** | * Equipo de protección personal incorrecto para la tarea. * Ajuste incorrecto del equipo de protección personal. * El equipo de protección personal no está en condiciones de funcionar para la tarea para la que fue diseñado. * Los trabajadores no están entrenados en el uso del equipo de protección personal, su limpieza y almacenamiento. |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** | * Ropa de protección, gafas de seguridad, máscaras o respiradores, protección contra caídas, guantes, overoles o ropa de protección, ropa de alta visibilidad, protección auditiva todos aprobados por CSA/ANSI: * Dependiendo de la hoja de datos de seguridad y de la evaluación de riesgos. |
| **REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO:** | * Protección contra caídas * Prueba de ajuste para el respirador * WHMIS 2015 * Uso del equipo de protección personal básico |
| **PROCESO DE COMUNICACIÓN:** | Si no se está seguro de cómo usar o ponerse el equipo de protección personal, consulte con el propietario, gerente, supervisor o proveedor. |
| **EQUIPO Y SUMINISTROS:** | * Botiquín de primeros auxilios * Extintor de incendios * Teléfono celular o radio de dos vías * Kit de derrame |
| **Procedimiento/práctica:**   * Inspeccione todo el equipo de protección personal antes de usarlo y documente cuando sea necesario. * Por lo menos una vez al año llene la lista de verificación de inspección del equipo de protección personal. * Use protección auditiva de acuerdo con: la tabla de decibelios, la evaluación de riesgos, los manuales de maquinaria y equipo y/o la Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales, *American Conference of Governmental Industrial Higienistas* (ACHIH). * Asegurarse de que la protección auditiva cumpla con el estándar de CSA/ANSI según las regulaciones de higiene y salud ocupacional OHS CSA Z94.2. * Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones de la protección auditiva. * Lleve siempre calzado de seguridad con punta de acero aprobado por la norma de CSA/ANSI según las regulaciones de la OHS y la evaluación de riesgos - CSA Z195. * Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones del calzado de seguridad con punta de acero. * Use protección ocular aprobada por la norma de CSA/ANSI, según las regulaciones de OHS y la evaluación de riesgos - CSA Z94.3. * Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones de la protección ocular. * Use ropa apropiada de acuerdo con las condiciones climáticas - lo mejor es usar capas de ropa. Capa exterior impermeable para condiciones húmedas. * Evite la ropa en capas sueltas para evitar que se quede atrapada en máquinas u objetos. * Use un chaleco o ropa de alta visibilidad en áreas de mucho tráfico, cuando trabaje cerca o alrededor de equipos, cuando trabaje en caminos y carreteras y según la evaluación del peligro. * Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones de ropa de alta visibilidad. * Use guantes aprobados por CSA/ANSI para los peligros expuestos. * Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones de los guantes. * Use cascos/ sombreros de protección aprobados por CSA/ANSI según las regulaciones de OHS y la evaluación de riesgos - CSA Z94.1. * Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones de los cascos de seguridad. * Use máscaras y/o respiradores N95 aprobados por CSA/ANSI según las regulaciones de OHS y la evaluación de riesgos - CSA Z94.4. * Lea el cuidado, uso indicado e instrucciones de las máscaras y respiradores N95. * Consulte la guía de prácticas de trabajo seguro de protección contra caídas y la guía de protección contra caídas, para conocer los detalles sobre el sistema de protección contra caídas. * Para protegerse del sol, use bloqueador solar, sombrero de ala ancha, mangas largas y pantalones largos de material transpirable. | |
| **PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:** | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |