|  |  |
| --- | --- |
| Revisión #: Escrito por: | Fecha: Mes DD, AAAAAprobado por: |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:**  | * Manuales o etiquetas de equipo de protección personal
* Parte 3 - Equipo de protección personal (EPP) de las regulaciones generales de salud y seguridad ocupacional de Nueva Escocia
* Parte 21 - Protección contra caídas de las regulaciones en el trabajo de NS
 |
| **CUANDO USAR ESTA PRÁCTICA DE TRABAJO SEGURO, *SAFE WORK PRACTICES* (*SWP*):** | Muchas prácticas requieren equipo de protección personal para asegurar que los trabajadores estén protegidos lo mejor posible contra lesiones, enfermedades e incidentes. Cuando se trate de controlar riesgos, este es el último control de peligros que se debe considerar, pero es el primero que debe ponerse antes de comenzar el trabajo.  |
| **PELIGROS Y RIESGOS:** | * Equipo de protección personal incorrecto para la tarea.
* Ajuste incorrecto del equipo de protección personal.
* El equipo de protección personal no está en condiciones de funcionar para la tarea para la que fue diseñado.
* Los trabajadores no están entrenados en el uso del equipo de protección personal, su limpieza y almacenamiento.
 |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** | * Ropa de protección, gafas de seguridad, máscaras o respiradores, protección contra caídas, guantes, overoles o ropa de protección, ropa de alta visibilidad, protección auditiva todos aprobados por CSA/ANSI:
* Dependiendo de la hoja de datos de seguridad y de la evaluación de riesgos.
 |
| **REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO:** | * Protección contra caídas
* Prueba de ajuste para el respirador
* WHMIS 2015
* Uso del equipo de protección personal básico
 |
| **PROCESO DE COMUNICACIÓN:** | Si no se está seguro de cómo usar o ponerse el equipo de protección personal, consulte con el propietario, gerente, supervisor o proveedor. |
| **EQUIPO Y SUMINISTROS:** | * Botiquín de primeros auxilios
* Extintor de incendios
* Teléfono celular o radio de dos vías
* Kit de derrame
 |
| **Procedimiento/práctica:*** Inspeccione todo el equipo de protección personal antes de usarlo y documente cuando sea necesario.
* Por lo menos una vez al año llene la lista de verificación de inspección del equipo de protección personal.
* Use protección auditiva de acuerdo con: la tabla de decibelios, la evaluación de riesgos, los manuales de maquinaria y equipo y/o la Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales, *American Conference of Governmental Industrial Higienistas* (ACHIH).
* Asegurarse de que la protección auditiva cumpla con el estándar de CSA/ANSI según las regulaciones de higiene y salud ocupacional OHS CSA Z94.2.
* Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones de la protección auditiva.
* Lleve siempre calzado de seguridad con punta de acero aprobado por la norma de CSA/ANSI según las regulaciones de la OHS y la evaluación de riesgos - CSA Z195.
* Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones del calzado de seguridad con punta de acero.
* Use protección ocular aprobada por la norma de CSA/ANSI, según las regulaciones de OHS y la evaluación de riesgos - CSA Z94.3.
* Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones de la protección ocular.
* Use ropa apropiada de acuerdo con las condiciones climáticas - lo mejor es usar capas de ropa. Capa exterior impermeable para condiciones húmedas.
* Evite la ropa en capas sueltas para evitar que se quede atrapada en máquinas u objetos.
* Use un chaleco o ropa de alta visibilidad en áreas de mucho tráfico, cuando trabaje cerca o alrededor de equipos, cuando trabaje en caminos y carreteras y según la evaluación del peligro.
* Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones de ropa de alta visibilidad.
* Use guantes aprobados por CSA/ANSI para los peligros expuestos.
* Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones de los guantes.
* Use cascos/ sombreros de protección aprobados por CSA/ANSI según las regulaciones de OHS y la evaluación de riesgos - CSA Z94.1.
* Lea sobre el cuidado, uso indicado e instrucciones de los cascos de seguridad.
* Use máscaras y/o respiradores N95 aprobados por CSA/ANSI según las regulaciones de OHS y la evaluación de riesgos - CSA Z94.4.
* Lea el cuidado, uso indicado e instrucciones de las máscaras y respiradores N95.
* Consulte la guía de prácticas de trabajo seguro de protección contra caídas y la guía de protección contra caídas, para conocer los detalles sobre el sistema de protección contra caídas.
* Para protegerse del sol, use bloqueador solar, sombrero de ala ancha, mangas largas y pantalones largos de material transpirable.
 |
| **PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:** | En caso de emergencia, llame al 911 y al dueño de la granja inmediatamente. Quítese del camino del peligro y asegúrese de que nadie más esté en riesgo. |